广东省社会福利服务中心（广东江南医院）

新港院区医用气体及呼叫对讲系统设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| **一、** | **供氧系统** |  |  |  |  |
| 1 | 氧气汇流排 | 5瓶组HY-YQ-50A | 佛山华特 | 套 | 3 |
| 2 | 汇流排减压器 | YQY-12 | 上海减压器厂 | 套 | 3 |
| 3 | 汇流排支架 |  | 广州现代 | 套 | 3 |
| 4 | 铝合金设备带 | 现代豪华型 | 广州现代 | 米 | 450 |
| 5 | 氧气终端 | 国标 | 广州现代 | 个 | 200 |
| 6 | 压力检测报警器 | 二气 | 广州现代 | 台 | 5 |
| 7 | 二级减压箱 | 双路减压 | 广州现代 | 台 | 5 |
| 8 | 氧气流量计 | LZR-20 | 杭州利华 | 台 | 5 |
| 9 | 氧气主管 | φ25\*1.2 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | 米 | 80 |
| 10 | 氧气走廊管 | φ16\*1.0 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | 米 | 500 |
| 11 | 氧气房间管 | φ8\*1.0 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | 米 | 720 |
| 12 | 氧气站总开关 | DN25 | 宁波埃美坷 | 个 | 1 |
| 13 | 病区楼层截止阀门 | DN15 | 宁波埃美坷 | 个 | 10 |
| 14 | 房间截止阀门 | DN8 | 宁波埃美坷 | 个 | 100 |
| 15 | 氧气PVC线槽 | 39MM | 广东联塑 | 条 | 100 |
| 16 | 角铁支架 |  | 自制 | 个 | 290 |
| 17 | 其他配件（直通、三叉、弯头等连接件和管道、设备带等固定件） |  |  | 批 | 1 |
| **二、** | **吸引系统** |  |  |  |  |
| 18 | 真空泵 | 2.2kw | 佛山真空泵厂 | 台 | 2 |
| 19 | 真空罐 | 1M3 | 上海申江 | 台 | 1 |
| 20 | 负压控制柜 | XD-FYG | 广州现代 | 台 | 1 |
| 21 | 排污罐 | φ600 H=800 | 广州现代 | 个 | 1 |
| 22 | 电点触式真空压力表 |  | 中国红旗仪表厂 | 个 | 2 |
| 23 | 橡皮活接 | DN65 | 国产 | 个 | 4 |
| 24 | 吸引站阀门(铜球阀) | DN65 | 埃美柯 | 个 | 10 |
| 25 | 吸引终端 | 国标或德标 | 广州现代 | 个 | 200 |
| 26 | 吸引主管 | DN65 | 广州荣钢镀锌钢管 | 米 | 80 |
| 27 | 吸引走廊管 | φ25\*1.2 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | 米 | 500 |
| 28 | 吸引房间管 | φ10\*1.0 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | 米 | 720 |
| 29 | 病区楼层截止阀门 | DN32 | 埃美柯 | 个 | 5 |
| 30 | 其他配件（直通、三叉、弯头等连接件和管道、设备带等固定件） |  |  | 批 | 1 |
| **三、** | **呼叫对讲系统** |  |  |  |  |
| 31 | 呼叫主机60位 | XD-928 60位 | 广州现代 | 套 | 5 |
| 32 | 呼叫分机 | XD-928A金属面板，暗装 | 广州现代 | 台 | 200 |
| 33 | 病人一览表60位 | XD-YLB 60位 | 广州现代 | 台 | 5 |
| 34 | 走廊显示屏 | XD-XSP4位数字LED双面显示 | 广州现代 | 台 | 10 |
| 35 | 呼叫电线 | RVV2\*0.75mm2 | 国标 | 米 | 1600 |
| 36 | 保护线管 | DN15 | 广东联塑 | 米 | 800 |
| **四、** | **设备带配套电源** |  |  |  |  |
| 37 | 电源插座 | C8二、三插 | 松本 | 个 | 400 |
| 38 | 床头灯（含灯罩） | 4W | 佛山照明 | 个 | 200 |
| 39 | 床头灯开关 | 一位大板开关 | 松本 | 个 | 200 |
| 40 | 插座底盒 | 86地和 | 国产 | 个 | 600 |
| 41 | 电源线 | 2.5平方 | 珠江电缆厂 | 米 | 1500 |
| 42 | 绝缘套管 | 黄蜡管 | 国产 | 米 | 500 |
| **四、** | **吊塔** |  |  |  |  |
| 43 | 单臂手动吊塔（每个吊塔包含2个氧气终端、2个负压终端、4个插座，可放3个监护仪（3个隔板） | 广州现代 | 太丰 | 套 | 4 |
| 44 | 吊塔截止阀门 | 宁波埃美坷 | DN8 | 个 | 8 |
| 45 | 氧气房间管 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | φ8\*1.0 | 米 | 50 |
| 46 | 吸引房间管 | 青岛宏泰脱脂紫铜管 | φ10\*1.0 | 米 | 50 |
| 47 | PVC线槽 | 广东联塑 | 39MM | 米 | 30 |
| 48 | 呼叫分机 | 广州现代 | XD-928A | 个 | 4 |
| 49 | 呼叫电线 | 国标 | RVV2\*0.75mm2 | 米 | 80 |
| 50 | 保护线管 | 广东联塑 | DN15 | 米 | 80 |
| 51 | 其他配件（直通、三叉、弯头等连接件和管道、设备带等固定件） |  |  | 批 | 1 |
| **五、** | **液氧转换装置** |  |  |  |  |
| 52 | 液氧汇流排 | 佛山华特 | 4瓶组 | 套 | 1 |
| 53 | 低温输氧管 | 佛山华特 | 1.5米 不锈钢 | 条 | 4 |
| 54 | 气化器 | 佛山华特 | 100立方 | 套 | 1 |
| 55 | 双路减压装置 | 上海减压器厂 | 处理量：100m³/小时 | 套 | 2 |
| 56 | 安全阀 | 国产 |  | 套 | 2 |
| 57 | 汇流排支架 | 广州现代 |  | 套 | 1 |
| 58 | 数字化压力检测报警器 | 广州现代 |  | 台 | 1 |
| 59 | 氧气站总开关 | 宁波埃美坷 | DN25 | 个 | 1 |
| 60 | 其他配件 | 　 | 　 | 批 | 1 |